**מפרט טכני גגון זכוכית**

מערכת גגון זכוכית תוצרת Saint-Goblim איטליה או שו"ע, פרופיל אלומיניום בגוון לבחירת האדריכל עובי צבע 60 מיקרון לפחות, זכוכית 8+8 בגוון נטרלי / חלבי / אנטי-סאן המערכת תתוקן בצמוד לחשמלאי מטעם המזמין במידה וקיימת תאורת לד סמוי ותותקן בהתאם להוראות היצרן ותסופק כמערכת מושלמת, על ידי היבואן (יוניקיט הנדסה בע"מ) עם המחברים והמנועים הדרושים של היצרן / היבואן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המתלים והמקבעים המחוברים לקירות המבנה יסופקו ע"י היבואן ויאושרו על ידי קונסטרוקטור.